,Model##OTHER##,Luminaire ID##OTHER##,Manufacturer##OTHER##,Photometric Web File##OTHER##,Direct##OTHER##,Direct/Indirect##OTHER##,Input Wattage##OTHER##
V2SEALP-D-EPDO-NA-SW-80CRI-350LMF-NA-35K,Via 2 Seal,V2SEALP,Lumenwerx,V2SEALPD-EPIO-80-350-35-4FT.ies,1,0,14
V2SEALP-D-ASDO-NA-SW-80CRI-350LMF-NA-35K,Via 2 Seal,V2SEALP,Lumenwerx,V2SEALPD-ASIO-80-350-35-4FT.ies,1,0,17.2
V2SEALP-DI-EPDO-EPIO-SW-80CRI-350LMF-350LMF-35K,Via 2 Seal,V2SEALP,Lumenwerx,V2SEALPDI-EPDO-EPIO-80-350-350-35-4FT.ies,0,1,28
V2SEALP-DI-EPDO-ASIO-SW-80CRI-350LMF-350LMF-35K,Via 2 Seal,V2SEALP,Lumenwerx,V2SEALPDI-EPDO-ASIO-80-350-350-35-4FT.ies,0,1,27.6
V2SEALP-DI-EPDO-WIO2-SW-80CRI-350LMF-350LMF-35K,Via 2 Seal,V2SEALP,Lumenwerx,V2SEALPDI-EPDO-WIO2-80-350-350-35-4FT.ies,0,1,26
V2SEALP-DI-ASDO-EPIO-SW-80CRI-350LMF-350LMF-35K,Via 2 Seal,V2SEALP,Lumenwerx,V2SEALPDI-ASDO-EPIO-80-350-350-35-4FT.ies,0,1,31.2
V2SEALP-DI-ASDO-ASIO-SW-80CRI-350LMF-350LMF-35K,Via 2 Seal,V2SEALP,Lumenwerx,V2SEALPDI-ASDO-ASIO-80-350-350-35-4FT.ies,0,1,30.4
V2SEALP-DI-ASDO-WIO2-SW-80CRI-350LMF-350LMF-35K,Via 2 Seal,V2SEALP,Lumenwerx,V2SEALPDI-ASDO-WIO2-80-350-350-35-4FT.ies,0,1,28.8
